Author: 罗威

Спецификация

Модель	SVN-CD20HTC500F
Матрица	1/2.5" 5MP КМОП PS5510 + FH8538M
Разрешение	5M
ТВ система	PAL / NTSC
Чувствительность	0.003 Люкс/F1.2
Соотношение Сигнал/Шум	≥130dB
Особенности	OSD меню, DWDR, DNR, UTC
Дальность ИК подсветки	20 метров (80 м с доп. подсветкой)
ИК фильтр	Механический
Видеовыходы	CVBS / CVI / TVI / AHD
Напряжение/ Сила тока	DC12В(+/-10%)/550мА
Объектив	3,6 мм
Степень защиты IP	IP67
Размеры, мм	151 x 64 x 65.5
Рабочая температура, влажность	-40~+60℃ RH 95% MAX

Комплектация

Гарантия

Модель камеры SVN-CD20HTC500F
Серийный номер ______________________________
Дата продажи_________________________________
Срок гарантии_________________________________
Подпись продавца_____________________________
Изделие проверено. Претензий к комплектации и
внешнему виду не имею. Серийный номер списан
верно___________________(подпись покупателя).
Гарантийное обслуживание:
г.Калуга, ул.Марата. д.5
(4842) 400-130
Изготовитель: ИП Горин А.С., 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д . 30, Российская Федерация, Тел. +79038101040. Факс: +79038101040. e-mail : svnshop@yadex.ru

Гибридная уличная камера

Спасибо, что выбрали нашу продукцию.
До начала использования камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Наименование	Количество
Камера	1
Руководство по эксплуатации	1

Примечание:
Не пытайтесь разбирать камеру самостоятельно. Если камера не работает свяжитесь с продавцом камеры или с гарантийной мастерской.

Мы используем самые последние версии матриц и процессоров, что позволяет увеличивать разрешение камер, стабильность, помехоустойчивость и цветопередачу. Крепление камеры позволяет выполнить настенный или потолочный монтаж.

Основные характеристики

Подключение камеры

Частые затруднения и способы решения

> Auto Gain Control (AGC) (автоматическая регулировка усиления видеосигнала до стандартного уровня)
Система автоматической подстройки уровня сигнала к изменению внешних условий. При включенной функции «AGC» (параметр не равен 0) видеокамера будет усиливать сигнал при малой освещенности и уменьшать при большой, помогая получить выходной сигнал более стабильным, чем входной. Чем больший уровень AGC установлен в настройках, тем более яркое изображение можно получить, однако уровень шумов тоже возрастает
> Auto Electronic Shutter (AES) (автоматический электронный затвор)
Встроенный автоматический электронный затвор задает поведение сенсора и определяет, как часто происходит снятие зарядов со светочувствительных элементов матрицы за один кадр, может достигать значения до 1/60000с
> BACKLIGHT (засветка)
объединяет параметры функции компенсации встречной, задней засветки
> WHITE BAL (баланс белого)
Функция автоматической и ручной настройки цветопередачи видеокамеры. Современные видеокамеры в автоматическом режиме осуществляют регулировку белого цвета, принимая во внимание цветовую температуру источника. Основная цель заключается в том, чтобы цвета на получаемом изображении имели те же оттенки и выглядели максимально близко к оригиналу. Наиболее актуальна такая регулировка при работе в помещениях, где сочетается несколько источников света: дневной свет из окон, лампы накаливания, флуоресцентные лампы и т. д.

Напоминаем:
• Источник питания должен быть сертифицированным, его выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны совпадать с требованиями камеры.
• Пожалуйста, установите грозозащиту, либо отключайте питание при громе и появлении молний .
• Чтобы обеспечить высококачественную «картинку» с камеры, убедитесь в качестве монтажа кабельной сети

Техника безопасноти

1.Перед использованием камеры, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, убедитесь, что блок питания исправен
2.Пользователи должны следовать инструкциям производителя, чтобы профессионально установить устройство
3.Чтобы предотвратить «выгорание» матрицы, запрещается класть камеру на яркий свет в течение длительного времени.
4.Не касайтесь руками матрицы.
5.Пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань, чтобы очистить камеру. Если грязь трудно очистить, используйте моющее средство с водой, вытирайте камеру насухо.
6.Камеру не нужно устанавливать под кондиционером, иначе изображение с камеры станет размытым и внутри камеры сконденсируется влага.
7.При монтаже, ремонте или очистке оборудования, пожалуйста, убедитесь, что питание выключено.
8.Убедитесь, что транспортировка, хранение и использование камеры происходят в допустимых значениях температуры и влажности.
9.Повреждения камеры и все остальные экономические потери, вызванные действиями человека не являются гарантийным случаем.

> Нет изображения после включения питания
Может быть неправильно подключен источник питания,
замерьте напряжение питания, проверьте полярность питания.
> Изображение с камеры рябит
Может быть вызвано неправильно подобранным источником питания
> Постоянно происходит искажение цветопередачи
Может быть вызвано электромагнитным полем лампы дневного света, увеличьте расстояние от камеры до ближайшей лампы
> Картинка с камеры смазана
Может быть нестабильным выходное напряжение блока питания.
Неправильно соединены BNC разъемы, либо кабель имеет слишком высокое сопротивление.

Напоминаем:
• Монтируйте камеру подальше от высокой температуры и источников тепла, обратите внимание на вентиляцию.
• Во избежание повреждений и поражения электрическим током, людям без соответствующей квалификации запрещено монтировать-демонтировать оборудование.