Author: 罗威

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА

4. Настройка программы CMS для компьютера：
Зайдите на сайт: http://herospeed.net Скачайте iVMS320 [версия для Windows],и установите.
Зайдите в iVMS320, далее пройдите по ссылкам: Управление устройствами (регистратор сканирует сеть и выводит все доступные устройства) – Добавить в - Введите логин и пароль устройства - Следующий шаг. Замечание: чтобы наблюдать устройство в удаленной сети выберите тип устройства во вкладке Добавить устройства по P2P, введите его серийный номер и пароль

5. Просмотр с помощью IE ：
Зайдите на сайт Bitvision.app После входа в аккаунт, вы можете выбрать устройство, удаленно его просматривать в онлайн режиме и в архиве и т.д.
Примечание：В случаях когда регистратор отказывает в удаленном доступе необходимо проверить статус сети (online или not online).Если регистратор показывает что он «не в сети», то проверьте сетевые настройки регистратора, необходимо чтобы адрес шлюза и DNS совпадали с адресом роутера к которому подключен регистратор.

Гарантия

Модель регистратора__________________________
Серийный номер ______________________________
Дата продажи_________________________________
Срок гарантии_________________________________
Подпись продавца_____________________________
Изделие проверено. Претензий к комплектации и
внешнему виду не имею. Серийный номер списан
верно___________________(подпись покупателя).
Гарантийное обслуживание:
г.Калуга, ул.Марата. д.5
(4842) 400-130
Изготовитель: ИП Горин А.С., 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д . 30, Российская Федерация, Тел. +79038101040. Факс: +79038101040. e-mail : svnshop@yandex.ru

Спасибо, что выбрали нашу продукцию.
До начала использования видеорегистратора, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Модель	SVN-XVRCBDA1631
Количество каналов	Аналоговый режим—16 / IP режим—до 32-х
Тип сигнала	CVBS/AHD/CVI/TVI 2.0/IP
Процессор	HI3531D
Видео входы	Аналог: 16х8Mp / Аналог+IP: 14хАналог + 2xIP, 12xАналог + 4xIP, 10xАналог+6хIP…...2xАналог+14хIP
Аудио входы	6CH RCA
Разрешение записи AHD	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1
Частота записи AHD	PAL: 8M(3840x2160 16x8 к/с), 5M(2592x1944 16x12 к/с), 4M(2560x1440 16x15 к/с), 3M(2048x1536 16x18 к/с), 1080P(1920x1080 16x25 к/с), 720p(1280x720 16x25 к/с) / 960H(960x576 16x25 к/с) / NTSC: 8M(3840x2160 16x8 к/с), 5M(2592x1944 16x12 к/с), 4M(2560x1440 16x15 к/с), 3M(2048x1536 16x18 к/с), 1080P(1920x1080 16x30 к/с), 720p(1280x720 16x30 к/с) / 960H(960x576 16x30 к/с)
PTZ	RS-485, поддержка 20 видов протоколов
Сетевые / протоколы	DHCP, PPPOE, NTP, Email, IP Authority, DDNS, FTP, ARSP, Alarm Center, Wireless Dialing, Mobile Monitor, UPNP, WiFi, RTSP, / Cloud Service
Облачный сервис	BITVISION
HDD	2 SATA 2,5’ или 3,5” до 16Тб
Размеры, мм	310 х 295 х 46 мм
Блок питания	12В, 4А
Комплектность	Видеорегистратор, блок питания, техпаспорт, мышь, метизы для крепления HDD

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА

1.Сборка оборудования
1.При отключенном питании раскрутите винты на задней панели регистратора и снимите крышку.
2.Прикрутите жесткий диск винтами к корпусу регистратора.
3.Подключите к жесткому диску питание и кабель SATA.
4.Прикрутите крышку регистратора обратно.
5.Подключите монитор к регистратору с помощью HDMI или VGA кабеля.
2.Настройка оборудования
1. Вход в меню видеорегистратора: После сборки регистратора и его подключения к питанию на передней панели будет гореть индикатор жесткого диска, а на дисплее будет отображаться экран нормальной загрузки. После загрузи операционной системы появится интерфейс входа в меню, в котором имя пользователя по умолчанию admin, а пароль – 12345, так как показано на рисунке ниже:
2.Сетевые настройки：【main menu】>【system settings】>【network settings】 По умолчанию IP адрес видеорегистратора 192.168.1.88, сетевые параметры выглядят как на рисунке ниже :

3. Запись и воспроизведение : доступ к архиву 【main menu】>【video function】>【record playback】，выберите дату и номер камеры, так как показано на рисунке ниже
4. Версия системы: Правым кликом мышки зайдите в меню, выберите main menu > system information>version information. Здесь вы можете увидеть серийный номер для просмотра через сеть Интернет и состояние сети,
5.Просмотр через мобильный телефон:
5.1. Просканируйте Qr код мобильным телефоном (слева Android, справа IOS，загрузите мобильное приложение Bitvision и установите его.

5.2. После первого запуска приложения необходимо провести регистрацию нового пользователя и занести оборудование в список устройств. Либо вы можете зайти на устройство без регистрации воспользовавшись локальным подключением (Вход по SN)
3. После регистрации нажмите в правом верхнем углу кнопку ，просканируйте qr код чтобы добавить устройство автоматически (либо введите его вручную) ，в расширенных опциях (advance) укажите имя пользователя и пароль регистратора (admin/12345 по умолчанию) и название устройства.